IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "IFC4"
Time stamp: "2024-03-20T15:27:26"
Originating system: "IfcPlusPlus"
Application: "AltoQi Builder 2024" version "2024-02" identifier "QiBuilder" by Organization (no name given)

People and organizations
  Person (no name given) of Organization (no name given)
  Owner history of Person (no name given) of Organization (no name given) | application "AltoQi Builder 2024" version "2024-02" identifier "QiBuilder" by Organization (no name given) | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: CENTI METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  POWERUNIT: WATT
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  PRESSUREUNIT: KILO PASCAL
  MASSUNIT: KILO GRAM
  PLANEANGLEUNIT: RADIAN
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived

Spatial structure
IFCPROJECT "RESIDENCIAL"
  IFCSITE
    IFCBUILDING
      IFCBUILDINGSTOREY "Térreo" | long name "Térreo" | elevation 75.
        contains 404 elements
          1 x IFCFLOWMETER | type IFCFLOWMETERTYPE "HIDRÔMETRO CAVALETE" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_FlowMeterTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCFLOWMETER | type IFCFLOWMETERTYPE "ALIMENTADOR PREDIAL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_FlowMeterTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          21 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 90º SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          8 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          9 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          7 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          49 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 90° SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          13 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "BUCHA DE REDUÇÃO SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          28 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 45° SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          18 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 45º SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA DE TRANSIÇÃO CPVC X PVC SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA SOLDÁVEL" | names: "AF-1", "AL-1" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA SIMPLES COLUNA SUPER CPVC FLOWGUARD" | names: "AQ-1" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          128 x IFCPIPESEGMENT | type IFCPIPESEGMENTTYPE "TUBO DE PVC SOLDÁVEL PONTA-BOLSA" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeSegmentTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          74 x IFCPIPESEGMENT | type IFCPIPESEGMENTTYPE "TUBO SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeSegmentTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCPUMP | type IFCPUMPTYPE "Pressurizador" | names: "Pres1" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PumpTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "TANQUE DE LAVAR COM JOELHO DE 90º" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "GELADEIRA COM JOELHO DE 90º" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "FILTRO COM JOELHO DE 90º" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          4 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "PIA DE COZINHA COM JOELHO DE 90º" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          4 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "TORNEIRA DE JARDIM COM JOELHO" | names: "Detalhe DET. ISO.1 (TJ)", "TJ Reúso" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM JOELHO DE 90º" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA COM JOELHO DE 90º" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          4 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "LAVATÓRIO COM JOELHO DE 90º" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM TÊ" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          3 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "CHUVEIRO DUCHA" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCTANK | type IFCTANKTYPE "Caixa d'água" | names: "RCi1" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_TankTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          6 x IFCVALVE | type IFCVALVETYPE "REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA C/ PVC" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_ValveTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          5 x IFCVALVE | type IFCVALVETYPE "REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA C/ CPVC" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_ValveTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCVALVE | type IFCVALVETYPE "REGISTRO MONOCOMANDO" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_ValveTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
      IFCBUILDINGSTOREY "Superior" | long name "Superior" | elevation 417.
        contains 296 elements
          8 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 45° SOLDÁVEL" | names: "AF-1", "AL-1" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ DE REDUÇÃO SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          7 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          27 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 90º SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          4 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA DE TRANSIÇÃO CPVC X PVC SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          10 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 45º SUPER CPVC FLOWGUARD" | names: "AQ-1" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          25 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 90° SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          8 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          6 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          9 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          3 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "CURVA 90° SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "BUCHA DE REDUÇÃO SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA SOLDÁVEL" | names: "AF-2", "AL-2" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA SIMPLES COLUNA SUPER CPVC FLOWGUARD" | names: "AQ-2" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          76 x IFCPIPESEGMENT | type IFCPIPESEGMENTTYPE "TUBO SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeSegmentTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          74 x IFCPIPESEGMENT | type IFCPIPESEGMENTTYPE "TUBO DE PVC SOLDÁVEL PONTA-BOLSA" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeSegmentTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          10 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "LAVATÓRIO COM JOELHO DE 90º" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          3 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM TÊ" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          4 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "CHUVEIRO DUCHA" | names: "Detalhe DET. ISO.1 (CH)" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          4 x IFCVALVE | type IFCVALVETYPE "REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA C/ PVC" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_ValveTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          4 x IFCVALVE | type IFCVALVETYPE "REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA C/ CPVC" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_ValveTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          4 x IFCVALVE | type IFCVALVETYPE "REGISTRO MONOCOMANDO" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_ValveTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
      IFCBUILDINGSTOREY "Cobertura" | long name "Cobertura" | elevation 717.
        contains 130 elements
          1 x IFCBOILER | type IFCBOILERTYPE "Reservatório Térmico solar vitrex horizontal" | names: "BOILER1" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_BoilerTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ACESSÓRIOS" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_BuildingElementProxyTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCFLOWSEGMENT | type IFCPIPEFITTINGTYPE "Mangueira flexível cromada DN 8" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          17 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 90º SUPER CPVC FLOWGUARD" | names: "AQ-2" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          3 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ DE REDUÇÃO SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          4 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          3 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 90° SOLDÁVEL" | names: "AL-2" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "TRANSIÇÃO CPVC X PVC SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 45º SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "CURVA 90° SOLDÁVEL" | names: "AF-2" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCPIPEFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA + BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeFittingTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          21 x IFCPIPESEGMENT | type IFCPIPESEGMENTTYPE "TUBO DE PVC SOLDÁVEL PONTA-BOLSA" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeSegmentTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          49 x IFCPIPESEGMENT | type IFCPIPESEGMENTTYPE "TUBO SUPER CPVC FLOWGUARD" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PipeSegmentTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCPUMP | type IFCPUMPTYPE "Pressurizador" | names: "Pres2" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_PumpTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "SAÍDA LIVRE" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          3 x IFCSANITARYTERMINAL | type IFCSANITARYTERMINALTYPE "RESPIRO BOILER" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SanitaryTerminalTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          2 x IFCSOLARDEVICE | type IFCSOLARDEVICETYPE "Heliotek - MC 2000" | names: "PS1" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_SolarDeviceTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCTANK | type IFCTANKTYPE "Caixa d'água" | names: "RCi2" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_TankTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          6 x IFCVALVE | type IFCVALVETYPE "VÁLVULA DE ESFERA" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_ValveTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCVALVE | type IFCVALVETYPE "VÁLVULA DE SEGURANÇA" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_ValveTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          1 x IFCVALVE | type IFCVALVETYPE "VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_ValveTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados
          3 x IFCVALVE | type IFCVALVETYPE "REGISTRO DE ESFERA MONOBLOCO SOLDÁVEL" | property sets: AltoQi_Builder, Identificação_Elemento, Pset_ValveTypeCommon, AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados

Types
  IFCFLOWMETERTYPE "HIDRÔMETRO CAVALETE" | WATERMETER | 1 occurrence
  IFCFLOWMETERTYPE "ALIMENTADOR PREDIAL" | WATERMETER | 1 occurrence
  IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 90º SUPER CPVC FLOWGUARD" | BEND | 65 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ SUPER CPVC FLOWGUARD" | JUNCTION | 19 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SUPER CPVC FLOWGUARD" | BEND | 15 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL" | BEND | 16 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 90° SOLDÁVEL" | BEND | 77 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ SOLDÁVEL" | JUNCTION | 22 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "BUCHA DE REDUÇÃO SUPER CPVC FLOWGUARD" | TRANSITION | 3 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL" | TRANSITION | 3 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 45° SOLDÁVEL" | BEND | 36 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "JOELHO 45º SUPER CPVC FLOWGUARD" | BEND | 30 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA DE TRANSIÇÃO CPVC X PVC SOLDÁVEL" | CONNECTOR | 5 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA SOLDÁVEL" | CONNECTOR | 4 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA SIMPLES COLUNA SUPER CPVC FLOWGUARD" | CONNECTOR | 2 occurrences
  IFCPIPESEGMENTTYPE "TUBO DE PVC SOLDÁVEL PONTA-BOLSA" | RIGIDSEGMENT | 223 occurrences
  IFCPIPESEGMENTTYPE "TUBO SUPER CPVC FLOWGUARD" | RIGIDSEGMENT | 199 occurrences
  IFCPUMPTYPE "Pressurizador" | 2 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "TANQUE DE LAVAR COM JOELHO DE 90º" | USERDEFINED | 2 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "GELADEIRA COM JOELHO DE 90º" | USERDEFINED | 1 occurrence
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "FILTRO COM JOELHO DE 90º" | USERDEFINED | 1 occurrence
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "PIA DE COZINHA COM JOELHO DE 90º" | SINK | 4 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "TORNEIRA DE JARDIM COM JOELHO" | USERDEFINED | 4 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM JOELHO DE 90º" | USERDEFINED | 2 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA COM JOELHO DE 90º" | USERDEFINED | 2 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "LAVATÓRIO COM JOELHO DE 90º" | WASHHANDBASIN | 14 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM TÊ" | WCSEAT | 5 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "CHUVEIRO DUCHA" | SHOWER | 7 occurrences
  IFCTANKTYPE "Caixa d'água" | STORAGE | 2 occurrences
  IFCVALVETYPE "REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA C/ PVC" | ISOLATING | 10 occurrences
  IFCVALVETYPE "REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA C/ CPVC" | ISOLATING | 9 occurrences
  IFCVALVETYPE "REGISTRO MONOCOMANDO" | REGULATING | 5 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ DE REDUÇÃO SUPER CPVC FLOWGUARD" | JUNCTION | 5 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "TÊ DE REDUÇÃO SOLDÁVEL" | JUNCTION | 2 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "CURVA 90° SOLDÁVEL" | BEND | 5 occurrences
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA" | WCSEAT | 1 occurrence
  IFCBOILERTYPE "Reservatório Térmico solar vitrex horizontal" | WATER | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "ACESSÓRIOS" | 2 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "Mangueira flexível cromada DN 8" | 2 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "TRANSIÇÃO CPVC X PVC SOLDÁVEL" | CONNECTOR | 1 occurrence
  IFCPIPEFITTINGTYPE "ADAPTADOR SOLDÁVEL BOLSA-ROSCA PARA REGISTRO" | TRANSITION | 2 occurrences
  IFCPIPEFITTINGTYPE "LUVA + BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA" | TRANSITION | 1 occurrence
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "SAÍDA LIVRE" | WCSEAT | 1 occurrence
  IFCSANITARYTERMINALTYPE "RESPIRO BOILER" | USERDEFINED | 3 occurrences
  IFCSOLARDEVICETYPE "Heliotek - MC 2000" | SOLARCOLLECTOR | 2 occurrences
  IFCVALVETYPE "VÁLVULA DE ESFERA" | ISOLATING | 6 occurrences
  IFCVALVETYPE "VÁLVULA DE SEGURANÇA" | ISOLATING | 1 occurrence
  IFCVALVETYPE "VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL" | CHECK | 1 occurrence
  IFCVALVETYPE "REGISTRO DE ESFERA MONOBLOCO SOLDÁVEL" | ISOLATING | 3 occurrences

Property sets
  AltoQi_Builder | properties | on 130 objects (130 IFCPIPEFITTING)
    Indicação = "25 mm" (IFCTEXT)
    Posição = "Direta" (IFCTEXT)
  AltoQi_Builder | properties | on 86 objects (86 IFCPIPEFITTING)
    Indicação = "22 mm" (IFCTEXT)
    Posição = "Direta" (IFCTEXT)
  AltoQi_Builder | properties | on 31 objects (31 IFCPIPEFITTING)
    Indicação = "CT" (IFCTEXT)
    Posição = "Direta" (IFCTEXT)
  AltoQi_Builder | properties | on 30 objects (30 IFCPIPEFITTING)
    Indicação = "28 mm" (IFCTEXT)
    Posição = "Direta" (IFCTEXT)
  AltoQi_Builder | properties | on 19 objects (19 IFCVALVE)
    Indicação = "RG" (IFCTEXT)
    Posição = "Direta" (IFCTEXT)
  AltoQi_Builder | properties | on 18 objects (18 IFCPIPESEGMENT)
    Comprimento = 30. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Comprimento máximo = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Diâmetro = "ø3/4"" (IFCTEXT)
    Diâmetro interno = 1.76 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Espessura = 0.22 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Indicação = "22 mm" (IFCTEXT)
  AltoQi_Builder | properties | on 17 objects (17 IFCPIPESEGMENT)
    Comprimento = 15. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Comprimento máximo = 300. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Diâmetro = "ø3/4"" (IFCTEXT)
    Diâmetro interno = 1.76 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Espessura = 0.22 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Indicação = "22 mm" (IFCTEXT)
  AltoQi_Builder | properties | on 14 objects (14 IFCPIPEFITTING)
    Indicação = "50 mm" (IFCTEXT)
    Posição = "Direta" (IFCTEXT)
  AltoQi_Builder: 262 more contents on 473 objects not shown
  Identificação_Elemento | properties | on 141 objects (141 IFCPIPESEGMENT)
    Aplicação = "Circular" (IFCTEXT)
    Classe = "AMANCO WAVIN PVC SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
    Nome = "25 mm - 6 m" (IFCTEXT)
    Rede = "Água fria" (IFCTEXT)
    Tipo = "TUBO DE PVC SOLDÁVEL PONTA-BOLSA" (IFCTEXT)
  Identificação_Elemento | properties | on 136 objects (136 IFCPIPESEGMENT)
    Aplicação = "Circular" (IFCTEXT)
    Classe = "AMANCO WAVIN SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
    Nome = "22 mm" (IFCTEXT)
    Rede = "Água quente" (IFCTEXT)
    Tipo = "TUBO SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
  Identificação_Elemento | properties | on 56 objects (56 IFCPIPEFITTING)
    Aplicação = "Conexão" (IFCTEXT)
    Classe = "AMANCO WAVIN PVC SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
    Descrição = "JOELHO 90° SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
    Nome = "25 mm" (IFCTEXT)
    Rede = "Água fria" (IFCTEXT)
    Tipo = "JOELHO 90° SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
  Identificação_Elemento | properties | on 45 objects (45 IFCPIPEFITTING)
    Aplicação = "Conexão" (IFCTEXT)
    Classe = "AMANCO WAVIN SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
    Descrição = "JOELHO 90º SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
    Nome = "22 mm" (IFCTEXT)
    Rede = "Água quente" (IFCTEXT)
    Tipo = "JOELHO 90º SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
  Identificação_Elemento | properties | on 32 objects (32 IFCPIPEFITTING)
    Aplicação = "Conexão" (IFCTEXT)
    Classe = "AMANCO WAVIN PVC SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
    Descrição = "JOELHO 45° SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
    Nome = "25 mm" (IFCTEXT)
    Rede = "Água fria" (IFCTEXT)
    Tipo = "JOELHO 45° SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
  Identificação_Elemento | properties | on 25 objects (25 IFCPIPESEGMENT)
    Aplicação = "Circular" (IFCTEXT)
    Classe = "AMANCO WAVIN PVC SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
    Nome = "50 mm - 6 m" (IFCTEXT)
    Rede = "Água fria" (IFCTEXT)
    Tipo = "TUBO DE PVC SOLDÁVEL PONTA-BOLSA" (IFCTEXT)
  Identificação_Elemento | properties | on 25 objects (25 IFCPIPESEGMENT)
    Aplicação = "Circular" (IFCTEXT)
    Classe = "AMANCO WAVIN SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
    Nome = "28 mm" (IFCTEXT)
    Rede = "Água quente" (IFCTEXT)
    Tipo = "TUBO SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
  Identificação_Elemento | properties | on 22 objects (22 IFCPIPEFITTING)
    Aplicação = "Conexão" (IFCTEXT)
    Classe = "AMANCO WAVIN SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
    Descrição = "JOELHO 45º SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
    Nome = "22 mm" (IFCTEXT)
    Rede = "Água quente" (IFCTEXT)
    Tipo = "JOELHO 45º SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
  Identificação_Elemento: 84 more contents on 336 objects not shown
  Pset_FlowMeterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWMETER)
    Reference = "HIDRÔMETRO CAVALETE" (IFCTEXT)
  Pset_FlowMeterTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWMETER)
    Reference = "ALIMENTADOR PREDIAL" (IFCTEXT)
  AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados | properties | on 75 objects (75 IFCPIPEFITTING)
    AMANCO WAVIN PVC SOLDÁVEL - JOELHO 90° SOLDÁVEL - 25 mm = 1 (IFCCOUNTMEASURE)
  AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados | properties | on 48 objects (48 IFCPIPEFITTING)
    AMANCO WAVIN SUPER CPVC FLOWGUARD - JOELHO 90º SUPER CPVC FLOWGUARD - 22 mm = 1 (IFCCOUNTMEASURE)
  AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados | properties | on 34 objects (34 IFCPIPEFITTING)
    AMANCO WAVIN PVC SOLDÁVEL - JOELHO 45° SOLDÁVEL - 25 mm = 1 (IFCCOUNTMEASURE)
  AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados | properties | on 22 objects (22 IFCPIPEFITTING)
    AMANCO WAVIN SUPER CPVC FLOWGUARD - JOELHO 45º SUPER CPVC FLOWGUARD - 22 mm = 1 (IFCCOUNTMEASURE)
  AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados | properties | on 19 objects (19 IFCPIPEFITTING)
    AMANCO WAVIN PVC SOLDÁVEL - TÊ SOLDÁVEL - 25 mm = 1 (IFCCOUNTMEASURE)
  AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados | properties | on 18 objects (18 IFCPIPESEGMENT)
    AMANCO WAVIN SUPER CPVC FLOWGUARD - TUBO SUPER CPVC FLOWGUARD - 22 mm - 3 m = 30. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados | properties | on 17 objects (17 IFCPIPESEGMENT)
    AMANCO WAVIN SUPER CPVC FLOWGUARD - TUBO SUPER CPVC FLOWGUARD - 22 mm - 3 m = 15. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados | properties | on 17 objects (17 IFCPIPEFITTING)
    AMANCO WAVIN SUPER CPVC FLOWGUARD - JOELHO 90º SUPER CPVC FLOWGUARD - 28 mm = 1 (IFCCOUNTMEASURE)
  AltoQi_QiBuilder-Itens_Associados: 289 more contents on 568 objects not shown
  Pset_PipeFittingTypeCommon | properties | on 77 objects (77 IFCPIPEFITTING)
    Reference = "JOELHO 90° SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
  Pset_PipeFittingTypeCommon | properties | on 65 objects (65 IFCPIPEFITTING)
    Reference = "JOELHO 90º SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
  Pset_PipeFittingTypeCommon | properties | on 36 objects (36 IFCPIPEFITTING)
    Reference = "JOELHO 45° SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
  Pset_PipeFittingTypeCommon | properties | on 30 objects (30 IFCPIPEFITTING)
    Reference = "JOELHO 45º SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
  Pset_PipeFittingTypeCommon | properties | on 22 objects (22 IFCPIPEFITTING)
    Reference = "TÊ SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
  Pset_PipeFittingTypeCommon | properties | on 19 objects (19 IFCPIPEFITTING)
    Reference = "TÊ SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
  Pset_PipeFittingTypeCommon | properties | on 16 objects (16 IFCPIPEFITTING)
    Reference = "CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
  Pset_PipeFittingTypeCommon | properties | on 15 objects (15 IFCPIPEFITTING)
    Reference = "CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
  Pset_PipeFittingTypeCommon: 12 more contents on 35 objects not shown
  Pset_PipeSegmentTypeCommon | properties | on 188 objects (188 IFCPIPESEGMENT)
    InnerDiameter = 2.16 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    NominalDiameter = "ø3/4"" (IFCTEXT)
    Reference = "TUBO DE PVC SOLDÁVEL PONTA-BOLSA" (IFCTEXT)
  Pset_PipeSegmentTypeCommon | properties | on 150 objects (150 IFCPIPESEGMENT)
    InnerDiameter = 1.76 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    NominalDiameter = "ø3/4"" (IFCTEXT)
    Reference = "TUBO SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
  Pset_PipeSegmentTypeCommon | properties | on 44 objects (44 IFCPIPESEGMENT)
    InnerDiameter = 2.27 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    NominalDiameter = "ø1"" (IFCTEXT)
    Reference = "TUBO SUPER CPVC FLOWGUARD" (IFCTEXT)
  Pset_PipeSegmentTypeCommon | properties | on 25 objects (25 IFCPIPESEGMENT)
    InnerDiameter = 4.4 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    NominalDiameter = "ø1 1/2"" (IFCTEXT)
    Reference = "TUBO DE PVC SOLDÁVEL PONTA-BOLSA" (IFCTEXT)
  Pset_PipeSegmentTypeCommon | properties | on 3 objects (3 IFCPIPESEGMENT)
    InnerDiameter = 2.78 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    NominalDiameter = "ø1"" (IFCTEXT)
    Reference = "TUBO DE PVC SOLDÁVEL PONTA-BOLSA" (IFCTEXT)
  Pset_PumpTypeCommon | properties | on 2 objects (2 IFCPUMP)
    Reference = "Pressurizador" (IFCTEXT)
  Pset_SanitaryTerminalTypeCommon | properties | on 14 objects (14 IFCSANITARYTERMINAL)
    Reference = "LAVATÓRIO COM JOELHO DE 90º" (IFCTEXT)
  Pset_SanitaryTerminalTypeCommon | properties | on 7 objects (7 IFCSANITARYTERMINAL)
    Reference = "CHUVEIRO DUCHA" (IFCTEXT)
  Pset_SanitaryTerminalTypeCommon | properties | on 5 objects (5 IFCSANITARYTERMINAL)
    Reference = "VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM TÊ" (IFCTEXT)
  Pset_SanitaryTerminalTypeCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSANITARYTERMINAL)
    Reference = "PIA DE COZINHA COM JOELHO DE 90º" (IFCTEXT)
  Pset_SanitaryTerminalTypeCommon | properties | on 4 objects (4 IFCSANITARYTERMINAL)
    Reference = "TORNEIRA DE JARDIM COM JOELHO" (IFCTEXT)
  Pset_SanitaryTerminalTypeCommon | properties | on 3 objects (3 IFCSANITARYTERMINAL)
    Reference = "RESPIRO BOILER" (IFCTEXT)
  Pset_SanitaryTerminalTypeCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    Reference = "TANQUE DE LAVAR COM JOELHO DE 90º" (IFCTEXT)
  Pset_SanitaryTerminalTypeCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSANITARYTERMINAL)
    Reference = "MÁQUINA DE LAVAR ROUPA COM JOELHO DE 90º" (IFCTEXT)
  Pset_SanitaryTerminalTypeCommon: 5 more contents on 6 objects not shown
  Pset_TankTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCTANK)
    NominalCapacity = 0.500000 (IFCREAL)
    NominalDepht = 71.9 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    NominalLenghtOrDiameter = 121.2 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Reference = "Caixa d'água" (IFCTEXT)
  Pset_TankTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCTANK)
    NominalCapacity = 2.00000 (IFCREAL)
    NominalDepht = 110.6 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    NominalLenghtOrDiameter = 182.15 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Reference = "Caixa d'água" (IFCTEXT)
  Pset_ValveTypeCommon | properties | on 10 objects (10 IFCVALVE)
    Reference = "REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA C/ PVC" (IFCTEXT)
  Pset_ValveTypeCommon | properties | on 9 objects (9 IFCVALVE)
    Reference = "REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA C/ CPVC" (IFCTEXT)
  Pset_ValveTypeCommon | properties | on 6 objects (6 IFCVALVE)
    Reference = "VÁLVULA DE ESFERA" (IFCTEXT)
  Pset_ValveTypeCommon | properties | on 5 objects (5 IFCVALVE)
    Reference = "REGISTRO MONOCOMANDO" (IFCTEXT)
  Pset_ValveTypeCommon | properties | on 3 objects (3 IFCVALVE)
    Reference = "REGISTRO DE ESFERA MONOBLOCO SOLDÁVEL" (IFCTEXT)
  Pset_ValveTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCVALVE)
    Reference = "VÁLVULA DE SEGURANÇA" (IFCTEXT)
  Pset_ValveTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCVALVE)
    Reference = "VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL" (IFCTEXT)
  Pset_BoilerTypeCommon | properties | on 1 object (1 IFCBOILER)
    NominalEfficiency = 60.0000 (IFCREAL)
    NominalEnergyConsumption = 2000.00 (IFCREAL)
    Reference = "Reservatório Térmico solar vitrex horizontal" (IFCTEXT)
    WaterStorageCapacity = 0.400000 (IFCREAL)
  Pset_BuildingElementProxyTypeCommon | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Reference = "ACESSÓRIOS" (IFCTEXT)
  Pset_SolarDeviceTypeCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSOLARDEVICE)
    Reference = "Heliotek - MC 2000" (IFCTEXT)